Jednorożec, dn. 14.06.2023 r. 
ZIR.6220.1.2023
DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 72, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84,                    art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku                  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2022 r., poz. 1029 z póżn. zm.) dalej - ustawy ooś, w związku z art. 104 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) dalej - kpa, po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika, którym jest Pan Ryszard Zieja reprezentujący Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA”, działający w imieniu Wójta Gminy Jednorożec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec” obejmującego działki ewidencyjne nr 392/2, 392/3, 392/4, obręb Jednorożec, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie,
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia
określam
istotne warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, oraz nakładam obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś,                            z uwzględnieniem następujących elementów:
1.	Dla potrzeb zaopatrzenia w wodę zastosować studnie nr 4 i nr 5 umożliwiające pobór wód z otworów studziennych o zdolności poboru wody Qe=90 m3/h każdy przy depresji Smax=5,66 m i zasięgu leja depresji Rc=236 m.
2.	Pobór wody z projektowanych studni nr 4 i nr 5 realizować w ilości nieprzekraczającej zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia.
3.	Podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane.
4.	Zabezpieczyć sprzęt budowlany przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa i smarów poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych.
5.	Zamontować wodomierz, celem opomiarowania ilości pobieranej wody.
6.	Selektywnie zagospodarować ewentualne odpady w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczeniem z zapewnieniem bieżącego usuwania odpadów z terenu ujęcia przez obsługę i zapewnić ich odbiór przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia.
7.	Na etapie realizacji zapewnić pracownikom dostęp do przenośnych urządzeń sanitarnych z odprowadzeniem ścieków socjalno-bytowych poprzez wyspecjalizowanych odbiorców.
8.	Wodę dostarczać z istniejącej sieci wodociągowej na zasadach określonych przez gestora sieci.
9.	Prowadzić roboty wiertnicze pod nadzorem uprawnionego geologa.
10.	Bezwzględnie przestrzegać warunków eksploatacji wód czwartorzędowego poziomu wodonośnego i nie przekraczać założonej wydajności studni (Q = 90 m3/h dla każdego                 z otworów).
11.	Odprowadzać wody z próbnego pompowania na terenie Inwestora bez zalewania terenów sąsiednich.
12.	Racjonalnie gospodarować wodą.
13.	Odprowadzać wody popłuczne do istniejącej kanalizacji deszczowej.
14.	Wody popłuczne odprowadzane do odbiornika naturalnego muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,                   a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).
15.	Wyprofilować teren wokół otworu, w celu zapewnienia odpływu wód opadowych.
16.	Stosować się do zakazów i ograniczeń w użytkowaniu terenu w granicach strefy ochrony bezpośredniej ujęcia określonej na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej.
17.	Wykonywać okresowe kontrole jakości wód.
18.	Wykonywać kontrole położenia zwierciadła wód gruntowych oraz odczyty wydajności ujęcia i ilości pobranej wody.
19.	Zagospodarować teren wokół ujęcia zielenią.
20.	Prowadzić systematyczne przeglądy i konserwację urządzeń oraz usuwanie niekontrolowanych wycieków wody.
21.	Niezwłocznie usunąć awarię w przypadku jej stwierdzenia.
22.	Inwestor powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną i wykonanie urządzenia wodnego zgodnie z art. 389 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo Wodne.

UZASADNIENIE
W dniu 01 marca 2023 r. na wniosek pełnomocnika – Pana Ryszarda Zieja Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” z dnia 23 lutego 2023 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu - 28 lutego 2023r.), działającego w imieniu Wójta Gminy Jednorożec wszczęto postępowanie administracyjne                w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec” obejmującego działki ewidencyjne nr 392/2, 392/3, 392/4, obręb Jednorożec, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie.
Do wniosku dołączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, wydruk mapy ewidencyjnej gruntów i budynków wraz z licencją korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego                                i kartograficznego, uproszczony wypis z rejestru gruntów.
Planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), a zatem jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalany jest fakultatywnie.
W związku z powyższym w dniu 01 marca 2023 r. Wójt Gminy Jednorożec wystąpił                    z pismem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Dębem w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 
W dniu 14 marca 2023 r. do tut. Urzędu wpłynęło wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie do uzupełnienia dokumentacji o podpis autora w elektronicznej wersji karty informacyjnej przedsięwzięcia. W odpowiedzi w dniu 28 marca 2023 r. Wójt Gminy Jednorożec przesłał uzupełnienie w zakresie wnioskowanych zagadnień. Następnie postanowieniem z dnia                  5 kwietnia 2023 r., znak: WOOŚ-I-4220.334.2023.IP.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska             w Warszawie, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. RDOŚ zauważył, że realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność obszarów Natura 2000 oraz na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zaznaczył jednak, że istnieje konieczność określenia               w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś z uwzględnieniem wymagań zawartych w punktach 1-2 sentencji tej decyzji. Celem ochrony cennych wartości przyrodniczych wprowadzono warunki dotyczące sposobu poboru wody, gwarantujące pobór wód podziemnych bez przekraczania ustalonej wydajności eksploatacyjnej ujęcia oraz prowadzenia prac z dbałością o zasoby wodne w rejonie realizacji inwestycji.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem                         w odpowiedzi na prośbę o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania                    na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pismem z dnia 30 marca 2023 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu – 04 kwietnia 2023 r.) znak: WA.ZZŚ.2.4901.1.49.2023.MR wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, poprzez zaktualizowanie danych na temat jednolitej części wód powierzchniowych i podziemnych, na obszarze których zlokalizowanie jest przedsięwzięcie; wskazanie sposobu dostarczania wody na etapie realizacji przedsięwzięcia; wskazanie sposobu odprowadzenia wody po przeprowadzeniu próbnego pompowania oraz sposobu magazynowania odpadów. Uzupełnienie przesłano dnia 07 kwietnia 2023 r. W dniu 4 maja 2023 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu – 9 maja 2023 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem pismem znak: WA.ZZŚ.2.4901.1.49.2023.MR(2) wystąpił z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to zostało przesłane dnia 28 kwietnia 2023 r. W dniu 18 maja 2023 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem znak: WA.ZZŚ.2.4901.1.49.2023.MR(3) wyraziło opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gmina Jednorożec” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem, z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko przewiduje, iż realizacja i eksploatacja oraz likwidacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300). Jednocześnie Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem uwzględniając łącznie uwarunkowania przedsięwzięcia wyraził konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań,                   o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy ooś oraz nałożenie obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, z uwzględnieniem wymagań zawartych w punktach 3-22 sentencji tej decyzji.
W dniu 20 marca 2023 r. do tut. Urzędu wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu (znak: PPIS-ZSN-712/06/23 z dnia 16 marca 2023 r.) stwierdzająca, że po zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją oraz po przeanalizowaniu informacji o planowym przedsięwzięciu, rodzaju i skali jego oddziaływania, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec, gm. Jednorożec” obejmującego działki nr ew. 392/2, 392/3 i 392/4 obręb Jednorożec, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie.
Przeprowadzona przez organ na podst. art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. szczegółowa analiza uwarunkowań oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko przedstawia się następująco:
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec na dz. nr 392/2, 392/3, 392/4 w obrębie Jednorożec, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, województwo mazowieckie. Przedsięwzięcie obejmuje realizację inwestycji o charakterze punktowym, stanowiącym zaopatrzenie w wodę lokalnej ludności. W chwili obecnej podstawą zaopatrzenia w wodę wodociągu gminnego w miejscowości Jednorożec jest ujęcie wody podziemnej, eksploatowane z dwóch studni - nr 1 i nr 3. W związku ze wzrostem zapotrzebowania na wodę oraz rozbudową stacji uzdatniania wody oraz z uwagi na wiek studni nr 1 i nr 3 zdecydowano o wykonaniu kolejnych otworów studziennych nr 4 i nr 5. Przewidywane do wykonania roboty budowlane                       i geologiczne będą wykonane w obrębie działek o łącznej powierzchni 1,5178 ha – działki stanowią własność Gminy Jednorożec. W związku z wykonaniem studni wierconych zostanie zajęte łącznie        ok. 630 m2. Ostatecznie eksploatacja studni spowoduje zajęcie ok. 6-10 m2 działki oraz maks.                ok. 90 m2 na rozbudowywaną część budynku stacji. Wykonanie inwestycji jest konieczne w celu zapewnienia i zachowania równowagi eksploatacyjnej oraz niezawodności i ciągłości zaopatrzenia                  w wodę wodociągu gminnego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - § 3 ust. 1 pkt 73 urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę.
Rozpatrywany teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) – Uchwała NR SOK.0007.23.2022 Rady Gminy Jednorożec z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorożec dla zespołu wsi Jednorożec, Stegna i części wsi Ulatowo – Pogorzel. Zgodnie z obowiązującym MPZP tereny działek ew. nr. 392/2 i 392/3 obręb Jednorożec przeznaczone są pod tereny infrastruktury technicznej - ujęcie wody, natomiast działka nr 292/4 - tereny zieleni.
Bezpośrednie sąsiedztwo i otoczenie terenu projektowanych robót budowlanych                           i geologicznych stanowią przede wszystkim zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Aktualnie na działce nr 392/4 w jej północnej części znajdują się panele fotowoltaiczne, natomiast pozostała część porośnięta jest trawą i krzewami oraz drzewami. Natomiast na działkach o numerach 392/3 i 392/2 znajduję się niezbędne elementy stacji uzdatniania wody tj.: dwa budynki technologiczne, 3 zbiorniki retencyjne, 2 studnie głębinowe, osadnik popłuczyn oraz niezbędna infrastruktura.
Projektowane otwory studzienne nie będą miały ujemnego wpływu na środowisko, jakość wód podziemnych oraz studnie wiercone innych użytkowników. Najbliżej położone ujęcia znajdują się                w odległości ok. 3,7 km na północny-zachód (Uścianek) - ujęcie jednootworowe na potrzeby Leśniczówki o głębokości 22,0 m oraz w odległości ok. 3,8 km na północny-wschód (Budziska) - ujęcie trzyotworowe na potrzeby Nadleśnictwa, wykonane do głębokości odpowiednio 32,0 m, 29,0 m                 i 29,1 m. Wykonanie projektowanych otworów studziennych i ich eksploatacja nie spowodują oddziaływania skumulowanego na studnie zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie. Na terenie rozpatrywanego ujęcia w Jednorożcu eksploatacja wód podziemnych odbywa się od wielu lat i nie zaobserwowano przesłanek świadczących o tym, iż rozpatrywane ujęcie i ujęcia znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie wpływają na siebie wzajemnie. Oddziaływania bezpośrednie związane                  z korzystaniem z wód zamkną się w obrębie terenu ujęcia.
Na potrzeby planowanego przedsięwzięcia prognozuje się wykorzystanie normatywnych wielkości w zakresie zużycia wody, materiałów, paliw oraz energii. Wszelkie zużyte surowce będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Na etapie wykonywania studni szacunkowe zapotrzebowanie na wodę do prac wiertniczych wynosi około 10-30 m3, a szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa – około 60-100 l/d (wykorzystane do napędzania urządzeń niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia), natomiast szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi około 20 kW – do zasilania sprzętów wykorzystywanych w trakcie prac wiertniczych. Na etapie eksploatacji, szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 10-20 kW – wielkość związana z uruchomieniem i pracą pompy głębinowej opuszczonej do otworu studziennego.
Projektowany zakres robót i badań geologicznych związany z wykonaniem studni nr 4 i nr 5 nie spowoduje zagrożeń dla środowiska naturalnego, w tym dla wód podziemnych pod warunkiem prowadzenia ich zgodnie ze sztuką geologiczną (pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje). Według informacji zawartych w KIP podczas prac wiertniczych będą przestrzegane przepisy i instrukcje dotyczące ochrony przed skażeniem środowiska wodno-gruntowego oraz przyrodniczego. Konstrukcja projektowanych otworów, zastosowanie na odpowiednich głębokościach środka uszczelniającego a także wykonanie na późniejszym etapie obudowy studni powinno chronić ją przed kontaktem wód powierzchniowych i przypowierzchniowych, które mogłyby przenosić potencjalne zanieczyszczenia. Na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia zachowane zostaną standardy jakości środowiska w zakresie emisji hałasu. Nie przewiduje się wpływu wibracji pochodzącej od pracy urządzenia wiertniczego na warunki pracy na wiertni – ze względu na posadowienia urządzenia wiertniczego bezpośrednio na gruncie, co skutecznie tłumi wibrację od pracy mechanizmów wiertnicy. Przedmiotowa inwestycja będzie wykorzystywać materiały                      i urządzenia, które na co dzień stosowane są w tego typu działalności. Wykorzystywane materiały                       i urządzenia będą odznaczać się niską szkodliwością dla środowiska. Prowadzenie przedmiotowych robót geologicznych nie doprowadzi do zmiany ukształtowania i zagospodarowania terenu (roboty prowadzone będą punktowo) oraz nie spowoduje degradacji gruntu wymagającego przeprowadzenia rekultywacji. Planowane wiercenie otworów studziennych nr 4 i nr 5 nie wiąże się z wycinką drzew lub koniecznością budowy nasypów. Realizacja urządzeń wodnych (studni wierconych) wraz                          z towarzyszącymi robotami nie będzie powodowała wprowadzenia do środowiska substancji lub energii w związku z czym nie przewiduje się rozwiązań chroniących środowisko. Na etapie realizacji nie będą powstawały ścieki bytowe. Inwestycja nie będzie stwarzała ponadnormatywnych uciążliwości dla środowiska. Lokalizacja studni jest zgodna z uwarunkowaniami wynikającymi                   z założeń zagospodarowania przestrzennego.
Prace budowalne przy realizacji inwestycji prowadzone będą w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów. Przewiduje się, że podczas wiercenia otworów wydobyty będzie jedynie urobek, złożony głównie z piasków drobno- i średnioziarnistych, a także glin, który w przypadku wiercenia obrotowego wymieszany będzie z płuczką. Odpady płuczkowe gromadzone będą w dołach urobkowych wyłożonych folią w celu uniemożliwienia przedostawania się płuczki do gruntu. Woda z płuczki po jej oczyszczeniu będzie wykorzystywana do dalszego wiercenia. Urobek z wiercenia wywieziony zostanie w miejsce uzgodnione z Inwestorem. Płuczka wiertnicza zutylizowana zostanie przez firmę posiadającą ważne zezwolenia. Podczas prac budowlanych mogą powstawać również niesegregowane odpady komunalne, które wytwarzane zostaną przez załogę firmy wiertniczej. Ewentualne odpady socjalne (ok. 10-20 kg) składowane będą w pojemnikach do tego przeznaczonych, a następnie wywożone przez firmę posiadającą zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Na etapie eksploatacji otworu studziennego nie przewiduje się powstawania innych dodatkowych odpadów. Inwestor w związku z planowanym przedsięwzięciem nie będzie prowadził prac rozbiórkowych. 
Projektowane roboty geologiczne prowadzone będą poza obszarami chronionymi.                        W najbliższym rejonie lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest terenów ochrony uzdrowiskowej oraz szpitali. Teren planowanej inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. Teren położony jest poza obszarami wodno - błotnymi zgodnie z informacjami zawartymi w systemie informacji przestrzennej o mokradłach Polski oraz poza obszarami mającymi znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne a także poza obszarami osuwiskowymi i narażonymi na osuwiska oraz terenami narażonymi na powódź. Prowadzone roboty nie doprowadzą do zmiany ukształtowania                  i zagospodarowania terenu (roboty będą prowadzone punktowo) oraz nie spowodują degradacji gruntu wymagającego przeprowadzenia rekultywacji, nie będą też miały negatywnego wpływu na środowisko wodne i nie naruszą równowagi hydrogeologicznej. 
W związku z wejściem w życie w dniu 17 lutego 2023 r. nowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Środkowej Wisły w granicach jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o nazwie Kanał spod Księżej Górki - kod RW2000102658729. Jest to silnie zmieniona część wód, monitorowana, o ogólnym dobrym stanie. Stan JCWP uwarunkowany jest dobrym stanem chemicznym oraz dobrym potencjałem ekologicznym. Dla ww. obszarów JCWP nie wyznaczono derogacji na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, tj. odstępstwo czasowe, odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych. Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze środkowej Wisły, planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitych części wód podziemnych (zwanych dalej JCWPd)- kod PLGW200050. Aktualnie JCWPd posiada dobry stan ogólny, chemiczny i ilościowy, a osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone. Planowana inwestycja położona jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych: nieudokumentowanego nr 215 - Subniecka warszawska. 
Roboty związane z wykonaniem otworu studziennego według informacji zawartych w KIP będą wykonywane zgodnie z przepisami z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników. Dozór i kierownictwo ruchu zakładu będzie stale prowadzić obserwacje i monitorować powstawanie awarii lub jakiegokolwiek zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub środowiska naturalnego a w przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek zagrożenia zostanie wstrzymany ruch i niezwłocznie, w sposób zorganizowany, zostanie usunięta awaria i zagrożenie zostanie zlikwidowane.
Zawiadomieniem z dnia 18 maja 2023 r. Wójt Gminy Jednorożec poinformował wszystkie strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W toku całego postępowania nie wpłynęły uwagi i wnioski co do planowanej inwestycji. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
1.	Od treści niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                     w Ostrołęce, za pośrednictwem Wójta Gminy Jednorożec, w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
2.	Zgodnie z art.127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania od decyzji strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publiczne, który wydał decyzję. 
3.	Zrzeczenie się tego prawa przez ostatnią ze stron postępowania, czyni decyzję prawomocną                        i ostateczną. 

Wójt Gminy Jednorożec
							/-/ Krzysztof Andrzej Iwulski

Otrzymują: 
1.	Pełnomocnik - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9,                 18-400 Łomża;
2.	Z uwagi na fakt, iż liczba stron przekroczyła 10 (art. 74 ust. 3 ustawy ooś), niniejsza decyzja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy                   w Jednorożcu oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Jednorożec (za pośrednictwem sołtysa), a także                   w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Jednorożcu;
3.	aa.

Do wiadomości:
1.	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. H. Sienkiewicza 3, 00 - 015 Warszawa
2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
ul. Gołymińska 13, 06-300 Przasnysz
3.	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Dębem
Dębe, 05-140 Serock

Załączniki:
1.	Charakterystyka przedsięwzięcia

Sporządziła: Katarzyna Skała, tel. (29) 751-70-39           

Załącznik nr 1 do decyzji nr ZIR.6220.1.2023
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia z dnia 14 czerwca 2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
1.	Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:
Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Jednorożec na dz. nr 392/2, 392/3, 392/4 w obrębie Jednorożec, gmina Jednorożec, powiat przasnyski, województwo mazowieckie. Przedsięwzięcie obejmuje realizację inwestycji o charakterze punktowym, stanowiącym zaopatrzenie w wodę lokalnej ludności. 
Przewidywane do wykonania roboty budowlane i geologiczne będą wykonane w obrębie działek będących własnością Gminy Jednorożec o łącznej powierzchni 1,5178 ha. W związku z wykonaniem studni wierconych zostanie zajęte łącznie ok. 630 m2. Projektowane otwory rozpoznawczo-eksploatacyjne zlokalizowano w odległości ok. 100 m na południe od istniejącej studni nr 3, która wraz ze studnią nr 1 znajdują się na sąsiedniej działce nr 392/3. Ostatecznie eksploatacja studni spowoduje zajęcie ok. 6-10 m2 działki oraz maks. ok. 90m2 na rozbudowywaną część budynku stacji.

Stacja uzdatniania wody w miejscowości Jednorożec - stan istniejący:
W chwili obecnej podstawą zaopatrzenia w wodę wodociągu gminnego w miejscowości Jednorożec jest ujęcie wody podziemnej, eksploatowane z dwóch studni - nr 1 i nr 3. Bezpośrednie sąsiedztwo                      i otoczenie terenu projektowanych robót budowlanych i geologicznych stanowią przede wszystkim zabudowania mieszkalne i gospodarcze miejscowości Jednorożec. Aktualnie działka nr 329/4 jest zagospodarowana jedynie w niewielkiej części – w jej północnej części znajdują się panele fotowoltaiczne, natomiast pozostała część porośnięta jest trawą i krzewami oraz drzewami. Natomiast na działkach                      o numerach 329/3 i 392/2 znajduję się niezbędne elementy stacji uzdatniania wody tj.: dwa budynki technologiczne, 3 zbiorniki retencyjne, 2 studnie głębinowe, osadnik popłuczyn oraz niezbędna infrastruktura. W związku ze wzrostem zapotrzebowania na wodę oraz rozbudową stacji uzdatniania wody oraz z uwagi na wiek studni nr 1 i nr 3 zdecydowano o wykonaniu kolejnych otworów studziennych nr 4                   i nr 5. Wykonanie inwestycji jest konieczne w celu zapewnienia i zachowania równowagi eksploatacyjnej oraz niezawodności i ciągłości zaopatrzenia w wodę wodociągu gminnego.
Stacja uzdatniania wody w miejscowości Jednorożec- stan projektowany:
Zakres przedmiotowego przedsięwzięcia obejmuje:
•	Rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Jednorożec:
- rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą, wyposażeniem technologicznym;
- wykonanie przewodów wodociągowych łączących projektowane obiekty wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowej;
- wykonanie przewodów kanalizacyjnych;
W stacji uzdatniania wody planuje się montaż nowej technologii uzdatniania wody:
- filtrów ciśnieniowych wypełnionych złożem;
- aeratorów do napowietrzania wody surowej;
- sprężarek do napowietrzania i pneumatyki;
- dmuchawy do płukania powietrzem i pompy płucznej do płukania wodą;
•	Przebudowa studni głębinowych SW-1 i SW-3:
- wymiana obudowy studni,
- wymiana agregatu pompowego,
- wymiana przyłącza wodociągowego, elektrycznego i sygnalizacyjnego;
•	Budowa studni głębinowych w miejscowości Jednorożec:
- odwiercenie i zafiltrowanie otworu studziennego nr 4 i 5 o głębokości około 58 m każdy,
- wykonanie próbnych pompowań dla studni nowo odwierconych nr 4 i nr 5,
- wykonanie obudów studni, 
- zamontowanie docelowych agregatów pompowych,
- wykonanie przyłącza wodociągowego, elektrycznego i sygnalizacyjnego,
- pobór wód podziemnych – wydajność możliwa do uzyskania w stwierdzonych wierceniem warunkach hydrogeologicznych – maksymalnie ok. 90m3/h z każdego otworu.